深圳市住房和建设局2024年建设工程消防

产品检测服务项目招标文件

根据相关规定，我局以公开招标方式进行深圳市住房和建设局2024年建设工程消防产品检测服务项目的采购工作，请按以下要求于2024年4月8日（星期一）下午17:00前将报价文件密封送至深圳市福田区振华路8号设计大厦5楼506室。

一、招标项目一览表

序号	项 目	主要技术参数	数量	备注
1	深圳市住房和建设局2024年建设工程消防产品检测服务项目	建设工程消防验收中消防产品检测工作	1项
与招标项目相关要求

（一）招标项目的服务清单

产品类别	执行标准	检验项目	收费（元/件）
消防应急灯具

GB17945-2010

标志	100

外观检查
基本功能试验	300
主要部件检查	1000
消防应急灯具	GB17945-2010	充、放电试验(充电时间、最大连续过充电电流、放电终止电压)	500
重复转换试验	300
电压波动试验	300
转换电压试验	300
绝缘电阻试验	300
耐压试验	200
消防水枪

GB8181-2005

密封性能	62.9
耐水压强度	62.9
抗跌落性能	79.5
耐腐蚀性能（120h）	2948.6
有衬里消防水带

GB6246-2011

试验压力	508.1
最小爆破压力	294.7
附着强度	294.7
手提式灭火器	GB4351.1-2005
GB4351.2-2005
GB/T4351.3-2005	20℃喷射性能检查	412.9
B类火灭火试验	2200
筒体水压试验	58.1
筒体爆破试验	58.1
操作机构检查	424.4
保险装置解脱力
灭火剂充装总量误差
防火门	GB12955-2008	甲级 耐火性能（A1.50、B1.50、C1.50）	9500
乙级 耐火性能（A1.00、B1.00、C1.00）	7000
丙级 耐火性能（A0.50、B0.50、C0.50）	5000
（二）项目主要技术要求

1、针对深圳市所有建筑工程已进入施工现场、或正在使用的消防产品进行抽样检验，抽样时需供应商派1-2人配合采购人进行现场抽样、封样并将样品带回，运输消防产品的车辆由采购人自行配备。参与监督抽查的工作人员，必须严格执行保密纪律，严禁以任何名义和形式事先泄露被抽查产品及企业名单。

2、检测服务的工作依据：

1）国家、广东省、深圳市有关工程建设及质量的法律、法规、政策、规定；

2）国家及行业、广东省、深圳市有关工程建设的检（监）测技术标准、规范及规程；

3）合同的有关约定；

4）采购人、被抽样单位提供的与本项目相关的资料和其他建设程序性文件。

3、检测标准：

符合国家和地方现行的规范、标准。如国家、省、市有关行政主管部门对以上标准重新颁布或修正的，以重新颁布或修正的标准为准。

4、采购人、被抽样单位对检测结果提出异议时，乙方应无条件配合复检，由此产生的相关费用由责任方承担。

（三）测试周期

1、测试周期为抽样后的3-5个工作日。

2、供应商需提供检验报告及总结材料（含监督抽查工作总结、抽样情况表、抽查结果汇总表产品风险分析、不合格情况分析及提升产品质量建议等）。

三、服务期限

本项目合同履行期限：自合同签订之日至2024年12月。

四、投标报价

本项目总价不超过48万元，依据服务清单内容报统一折扣率，价格分计算按照折扣率为投标报价计算。例如：填写唯一的折扣率，如0.98。

五、响应招标单位的资质要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法定代表人或其他组织（证明文件：须提供营业执照或法定代表人证书复印件加盖投标人公章）。

2、在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请公司不被接受。

3、投标人必须提供近三年内（即至少从2021年1月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，需提供声明函。

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

六、授予合同的办法及合同的主要条款

按照深圳市住房和建设局格式合同条款签署合同。

七、回标文件的格式及内容

要求正本一份，副本一份。提交的资料应加盖公章。

1、投标人营业执照或事业单位法定代表人证明书复印等（复印件加盖公章）；

2、法定代表人证明书和法定代表人授权书（加盖公章）；

3、招标响应书；

4、资质证明文件；

5、招标报价表（加盖公章）；

6、项目团队情况；

7、相关业绩资料；

8、保密承诺；

9、投标人情况介绍；

10、招标文件要求提供的其它文件。

八、投标文件的密封、标记和装订

1、投标文件为一正一副，投标文件中的所有内容都应按A4篇幅装订成一册在封面上注明正、副本。将装订好的投标文件密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明：

投标文件

项目名称：

投标人名称（盖章）：

2、投标文件的所有内容应按A4篇幅装订成一册，装订应牢固不可拆卸。

3、所有投标文件密封袋的封口处均应加盖投标人公章。

4、对于因标书标识不清、装订不牢、密封不严等导致的不利后果由该投标人自负。

九、投标文件的提交

投标人应根据相关规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。未及时送达指定地点及不符合密封、标记、签章、装订要求的投标文件将拒绝接收。报价文件提交后，招标单位不得对报价文件进行修改，报价文件中应一次报出一个不可更改的最终报价。

截标时若没有投标人投标，则采购部门可以按照招标信息中的价格，确定委托价格，直接委托具备相关资质条件的供应商；如果只有一名投标人，则按照该投标人的投标报价确定委托价格，经分管局领导签批后直接委托并公示。

十、评价办法及原则

评标采用定性评审法，定标采用直接票决法。评标因素详见下表：

序号	评分项	权重(%)
1	价格	20
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
2	技术部分	30
序号	评分因素	权重(%)	评分准则
1	质量保障	15	考察内容：对投标人质量保证能力稳定性进行综合考核。包括质量体系的建立、样品管理、抽检分离以及随机外派抽样人员制度等进行考核。

按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得100%分；评价为良得60%分；评价为中得40%分数；评价为差不得分。
2	违约承诺	10	考察内容：违约承诺。

按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得100%分；评价为良得60%分；评价为中得40%分；评价为差不得分。
3	投标文件编制	5	考察内容：投标文件完整性是否符合招标文件要求，内容是否涵盖招标文件要求，证明材料是否齐全。

按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分分档评分：评价为优得100%分；评价为良得60%分；评价为中得40%分；评价为差不得分。
3	综合实力部分	50
序号	评分因素	权重(%)	评分准则
1	投标人资质情况及通过相关认证情况	12	1、投标人具有省级（或以上）质量技术主管部门颁发的CMA资质认定证书并覆盖服务清单里所有类别产品所涉及检测项目的检测能力，得35%分。缺一项产品或检测项目检测能力的，不得分。

2、具有省级（或以上）质量技术主管部门颁发的CAL授权证书并覆盖服务清单里所有类别产品的检测能力，得35%分。缺一项产品或检测项目检测能力的，不得分。

3、具有中国合格评定国家认可委颁发的CNAS实验室认可证书并覆盖服务清单里所有类别产品的检测能力，得30%分。缺一项产品或检测项目检测能力的，不得分。

要求提供有效的资质、认证证书及能力附表扫描件作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
2	拟安排的项目负责人（仅限1人）情况	7	考察项目负责人的职称或资质证书情况：具备教授级高级工程师证得100%分；具备高级工程师资格证得30%分，其余职称不得分。

要求提供项目负责人相关证书、社保证明及劳动合同扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
3	拟安排的项目团队成员（项目负责人）除外情况	6	拟安排技术团队成员人员。根据团队成员配备情况（职称、学历等）进行评价，每具备1个高级工程师得20%分。最高不超过100%分。

要求提供项目团队成员相关证书、社保证明及劳动合同扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
4	同类项目业绩情况	15	投标人近三年（2021年1月1日至本项目开标之日，以合同签订时间为准）内承担同类项目业绩情况（同类项目指各类行政机关下发的的消防产品监督抽查检测项目。任务数15个（含）以上得20分；10个≤任务数＜15个，得10分；5个≤任务数＜10个，得5分，其余情况不得分。

要求提供合同或委托书作为得分参考。
5	市财政委员会诚信管理情况	6	根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。
6	市政府采购中心履约评价情况	4	近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评委会提供相关信息。
十一、废标条款

符合下列条件之一，即可定为废标：
1、报价文件无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的。
2、投标书未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
4、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

十二、流标情形

符合下列情形之一，本次招标流标，需要重新招标

1、采购的公正性受到影响。

2、投标报价均超过了采购预算。

3、采购任务取消。

十三、其它与本次招标有关的规定

无。

联系人： 周泽权 电话： 83788549

联系地址： 深圳市福田区振华路8号设计大厦5楼会议室

深圳市住房和建设局

2024年3月27日

附件1

招标文件响应声明书（模板）

致（招标人）：

（投标单位全称） 授权 （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（ 项目）招标活动并投标，为此：

我方已详细阅读了全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。愿意接受招标文件中的各项要求。

我方提供招标文件要求的全部资料，并保证真实性、合法性。

若中标，我方将按照招标文件规定，履行合同责任和义务。

询价响应书自开标日起有效期为60个工作日。

我方与本招标文件响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标单位名称（公章）：

授权代表签字：

投标响应日期： 年 月 日

附件2

项目报价表

致（招标人）：

在研究了招标文件中所有内容后，我公司对 招标项目响应报价如下：

（一）项目报价表

序号	产品类别	检验项目	折扣率	备注
1
2
3
4
5
6
…

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件3

资格证明文件

资格证明文件详见《询价响应供应商的资质要求》。

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法定代表人或其他组织（证明文件：须提供营业执照或法定代表人证书复印件加盖投标人公章）。

2、在招投标活动中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请公司不被接受。

3、投标人必须提供近三年内（即至少从2021年1月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，需提供声明函。

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

5、投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人代表签名：

日期： 年 月 日

附件4

承诺函

致：深圳市住房和建设局

我公司承诺：

1.对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

2.在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不恶意质疑投诉。

3.在政府采购最近三年内无因经营中违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一

4.在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘查或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

5. 本项目由我公司独立投标，并承诺在中标后独立完成，不转包、不分包，否则按政府采购相关规定处理。

投标人名称： （公章）

投标人代表签名：

日期： 年 月 日

附件5

法定代表人证明书

同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：

签发日期：

单位： （盖章）

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

附件6

法定代表人授权委托书

本授权书由 出具。 系依照中华人民共和国法律成立的公司，注册地址为 ，邮政编码为 ，法定代表人为 。

本公司现授权 先生/女士(身份证号为 )代表本公司就 签署投标文件，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

先生/女士的签字为： 。

被授权人应依法执行在本授权范围内的相关事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签署

公司公章

附件7

深圳市住房和建设局2024年建设工程

消防产品材料检测服务项目合同

项目名称：深圳市住房和建设局2024年建设工程消防产品检测服务项目

委 托 方（甲方）： 深圳市住房和建设局

承 包 方（乙方）：

签订地点：

签订日期：

合同期限：

甲方： 深圳市住房和建设局

住所地： 深圳市福田区振华路8号设计大厦

项目联系人：

通讯地址： 深圳市福田区振华路设计大厦

电话： 传真：

乙方：

住所地：

项目联系人：

通讯地址：

电话： 传真：

按照《民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》及其他有关法律、法规、规章和合同格式范本，并结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，深圳市住房和建设局（以下简称“甲方”）和

（以下简称“乙方”），双方本着平等自愿、公平诚信的原则友好协商，就甲方委托乙方承担 ，达成以下合同条款：

一、项目名称：

服务时间：合同签订生效之日起至2024年12月。

二、合同价款：

1、检测费合同总价暂定为人民币 元（大写： ），合同总价包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。

2、检测费合同总价暂定为人民币 元（大写： ），合同款项分三期支付，首期款于签订合同后甲方先支付给乙方合同价检测费的50%；第二期于9月底前，乙方根据项目实际工作量提交阶段性报告并申请支付中期款，由甲方支付给乙方合同总价的30%；尾款将在抽检工作结束后按实际工作量进行结算。供应商向采购人提交检测工作费用清单、发票。其中结算单价=单价收费标准*折扣率，结算总价=结算单价*实际抽检数量 。

乙方收款账户信息：

户名：

账户：

开户行：

3、以实际发生的样品检测批次和本合同约定的单价作为依据进行结算。结算总价=结算单价*实际抽检数量。除双方同意对合同进行变更或修改外，在合同执行期间合同单价固定不变。

4、本合同约定的单价为乙方中标价格，即招标文件中报价清单的单价×折扣率%，具体按下表执行：

产品类别	执行标准	检验项目	招标文件中报价清单的单价(元)	约定单价(元)
消防应急灯具	GB17945-2010	标志	100
外观检查
基本功能试验	300
主要部件检查	1000
消防应急灯具	GB17945-2010	充、放电试验(充电时间、最大连续过充电电流、放电终止电压)	500
重复转换试验	300
消防应急灯具	GB17945-2010	电压波动试验	300
转换电压试验	300
绝缘电阻试验	300
耐压试验	200
消防水枪	GB8181-2005	密封性能	62.9
耐水压强度	62.9
抗跌落性能	79.5
耐腐蚀性能（120h）	2948.6
有衬里消防水带	GB6246-2011	试验压力	508.1
最小爆破压力	294.7
附着强度	294.7
手提式灭火器	GB4351.1-2005
GB4351.2-2005
GB/T4351.3-2005	20℃喷射性能检查	412.9
B类火灭火试验	2200
筒体水压试验	58.1
筒体爆破试验	58.1
操作机构检查	424.4
保险装置解脱力
灭火剂充装总量误差
防火门	GB12955-2008	甲级 耐火性能（A1.50、B1.50、C1.50）	9500
乙级 耐火性能（A1.00、B1.00、C1.00）	7000
丙级 耐火性能（A0.50、B0.50、C0.50）	5000
如被检产品明示执行标准版本已被新版本替换，则以产品明示生产日期为准判定检测用标准版本：生产日期在新版本标准生效日期之前，按旧版本标准进行检测，生产日期在新版本生效日期之后，则按新版本标准进行检测。

三、合同执行的进度：甲方应至少提早一个工作日通知乙方交接样品的具体时间、地点，为乙方提供交接和运输必要的方便；乙方应在五个工作日内完成对甲方提供样品的检测工作并出具检验报告，由于不可抗力原因导致试验无法进行，乙方应第一时间通知甲方。

四、服务要求

（一）、乙方保证全部按照本合同规定向甲方提供检测服务，检测服务包含：乙方在甲方指定的地点交接并运输样品、在乙方实验室按国家标准要求进行检测、出具检验报告、将检验报告寄至甲方指定的地点，乙方承诺不向第三方透露报告信息。

（二）、乙方出具的检验报告应当格式规范、内容齐全、结论明确，并对其出具的检验报告的真实性、准确性、合法性负责，禁止伪造检验报告、出具虚假数据和结果。

（三）、送检样品的要求。

1、送检样品须为同一型号规格，同一批次的产品，送检数量应满足下表规定：

序号	产品名称	样品数量
1
2
3
4
5
2、被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

3、样品由甲方抽样人员抽样封样后，由甲方选择以下两种方式的其中一种送至乙方：

①甲方在抽样现场与乙方交接样品，乙方负责运输；

②甲方直接送至乙方。

乙方接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测样品加贴相应标识后入库；乙方接收样品后，必须采取相应措施防止样品毁损、灭失、被替换或被更改等。

五、合同变更及违约责任

1、本合同在执行过程中，若遇有政府行为或不可抗力的因素而影响本合同正常执行或某一方需要修改、变更合同内容时，必须提前一个月以书面形式通知对方，甲乙双方三天内协商，协商后所签订补充协议与本合同具有同等效力。

2、甲方逾期不支付服务费的，视为违约，须按应付服务费总额向乙方支付每日5‰的逾期付款违约金，违约金最高不得超过应付服务费总额的10%。

3、本合同履行过程中，甲乙双方未依法定、约定事由而单方终止合同应视为根本违约，违约方应向守约方支付服务费总额20 %的违约金。

4、乙方未按照本合同约定为甲方提供检测服务的，乙方需按甲方要求采取及时有效的补救措施，并支付合同总价款_10_%的违约金。

5、乙方出具的检验报告不符合合同约定，或者出具虚假报告的，应承担因此产生的一切后果，并赔偿甲方合同总价款 20 %的违约金。

六、争议的解决

1、本合同如有未尽事宜，双方可另行协商，协商后所签订的补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同履行中发生纠纷，双方应协商解决，协商不成后任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、附则

1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章后生效。如有附加条款，经双方确认后，具备同样法律效力。

2、本合同约定与招投标文件不一致的，均以招投标文件为准；招投标文件未约定的，以本合同约定为准。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表人： 代表人：

日 期： 日 期：