附件：“燃气安全小达人”知识手册

一、城市燃气法规有关校园核心知识划重点
1.设施保护红线：任何个人不得擅自改动、拆除、遮挡校园内的燃气管道、阀门、燃气表等设施，不得在燃气管道上悬挂书包、杂物，不得用重物敲击燃气设施，违者将依法承担相应安全责任。

2.器具合规要求：校园内所有燃气灶具必须安装合格的熄火保护装置，燃气连接软管必须使用耐腐蚀的专用管材，严禁使用超过使用年限的燃气器具，学校需定期对所有燃气设施开展合规性排查。

3.应急处置义务：任何师生发现燃气泄漏时，第一时间疏散现场人员、关闭气源、开窗通风是法定的安全义务，严禁在泄漏区域动用明火、开关电器，同时需及时联系学校管理部门或燃气企业抢修。

4.学校管理责任：条例要求学校应当将燃气安全纳入学生安全常识教育内容，开展燃气安全专项检查和应急演练，建立完整的燃气设施安全管理台账，保障在校师生的用气安全。

二、校园燃气安全趣味知识问答

1.问：在学校食堂闻到类似臭鸡蛋的奇怪气味，以下哪个做法是正确的？ A. 掏出手机拍个朋友圈发吐槽 B. 立刻跑去打开食堂的抽油烟机 C. 远离现场，第一时间告诉食堂工作人员 

答案：C。燃气泄漏时开关电器、使用手机都可能产生电火花引发爆炸，正确做法是第一时间告知工作人员处置。

2.问：根据燃气有关法规规定，以下哪个地方绝对不允许使用燃气灶具？ A. 学校合规对外开放的食堂后厨 B. 化学实验课的指定操作区域 C. 学生集体住宿的宿舍房间 

答案：C。学生宿舍属于人员密集的密闭居住空间，法规明确禁止使用燃气设施。

3.问：发现家里的燃气连接软管已经变硬开裂，你应该怎么做？ A. 用透明胶缠两圈继续用 B. 提醒家长及时更换为合规的燃具专用金属连接软管 C. 假装没看见，用完这根再说 

答案：B。老化开裂的软管极易引发燃气泄漏，必须及时更换符合安全标准的专用金属连接软管。

4.问：燃气泄漏时，我们撤离到室外安全区域后，不能做以下哪个行为？ A. 在安全距离外拨打燃气企业24小时抢修电话 B. 站在泄漏区域附近围观看热闹 C. 必要时拨打119报警求助 

答案：B。在泄漏区域附近停留，一旦燃气浓度达到爆炸极限，遇到火星就会引发危险，要尽快撤离到安全上风处。

三、校园燃气安全知识点填空题
1.燃气本身无色无味，为了方便大家及时发现泄漏，燃气中被添加了类似___气味的加臭剂。 参考答案：臭鸡蛋

2.使用燃气做饭时，要做到人离火熄阀关严，避免___扑灭火焰引发燃气泄漏。 参考答案：汤水沸溢

3.查漏的安全正确方法是用___涂抹在管道接口处，观察是否冒泡，绝对禁止使用明火查漏。 参考答案：肥皂水

4.遇到燃气泄漏，要牢记四步处置流程：关阀、___、撤离、报警。 参考答案：开窗通风

5.校园内所有燃气灶具必须安装合格的___装置，防止火焰意外熄灭后燃气持续泄漏。 参考答案：熄火保护

6.发现燃气泄漏时，严禁在现场开关电灯、接打手机，防止产生___引发燃气爆炸。 参考答案：电火花

7.学校每学期应开展___次燃气安全专项检查和应急演练，筑牢校园安全防线。 参考答案：一 

